From 4d2a8fc8117e56bc283349e5f7f889ebbfc55c71 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Kanavin <alex.kanavin@gmail.com>
Date: Tue, 18 Dec 2018 15:42:57 +0100
Subject: [PATCH] Don't set up arch/instruction-set flags, we do that

ourselves

Upstream-Status: Inappropriate
Signed-off-by: Christopher Larson <chris_larson@mentor.com>
Signed-off-by: Alexander Kanavin <alex.kanavin@gmail.com>

---
 tools/build/src/tools/gcc.jam | 144 ----------------------------------
 1 file changed, 144 deletions(-)

diff --git a/tools/build/src/tools/gcc.jam b/tools/build/src/tools/gcc.jam
index 47a113223..d77525724 100644
--- a/tools/build/src/tools/gcc.jam
+++ b/tools/build/src/tools/gcc.jam
@@ -1122,147 +1122,3 @@ local rule cpu-flags ( toolset variable : architecture : instruction-set + :
         <architecture>$(architecture)/<instruction-set>$(instruction-set)
         : $(values) ;
 }
-
-
-# Set architecture/instruction-set options.
-#
-# x86 and compatible
-# The 'native' option appeared in gcc 4.2 so we cannot safely use it as default.
-# Use i686 instead for 32-bit.
-toolset.flags gcc OPTIONS <architecture>x86/<address-model>32/<instruction-set> : -march=i686 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : native : -march=native ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : i486 : -march=i486 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : i586 : -march=i586 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : i686 : -march=i686 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium : -march=pentium ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium-mmx : -march=pentium-mmx ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentiumpro : -march=pentiumpro ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium2 : -march=pentium2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium3 : -march=pentium3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium3m : -march=pentium3m ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium-m : -march=pentium-m ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium4 : -march=pentium4 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : pentium4m : -march=pentium4m ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : prescott : -march=prescott ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : nocona : -march=nocona ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : core2 : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : conroe : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : conroe-xe : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : conroe-l : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : allendale : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : wolfdale : -march=core2 -msse4.1 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : merom : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : merom-xe : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : kentsfield : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : kentsfield-xe : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : yorksfield : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : penryn : -march=core2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : corei7 : -march=corei7 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : nehalem : -march=corei7 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : corei7-avx : -march=corei7-avx ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : sandy-bridge : -march=corei7-avx ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : core-avx-i : -march=core-avx-i ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : ivy-bridge : -march=core-avx-i ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : haswell : -march=core-avx-i -mavx2 -mfma -mbmi -mbmi2 -mlzcnt ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : broadwell : -march=broadwell ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : skylake : -march=skylake ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : skylake-avx512 : -march=skylake-avx512 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : cannonlake : -march=skylake-avx512 -mavx512vbmi -mavx512ifma -msha ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : icelake-client : -march=icelake-client ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : icelake-server : -march=icelake-server ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : cascadelake : -march=skylake-avx512 -mavx512vnni ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : cooperlake : -march=cooperlake ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : tigerlake : -march=tigerlake ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : k6 : -march=k6 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : k6-2 : -march=k6-2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : k6-3 : -march=k6-3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon : -march=athlon ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon-tbird : -march=athlon-tbird ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon-4 : -march=athlon-4 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon-xp : -march=athlon-xp ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon-mp : -march=athlon-mp ;
-##
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : k8 : -march=k8 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : opteron : -march=opteron ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon64 : -march=athlon64 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon-fx : -march=athlon-fx ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : k8-sse3 : -march=k8-sse3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : opteron-sse3 : -march=opteron-sse3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : athlon64-sse3 : -march=athlon64-sse3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : amdfam10 : -march=amdfam10 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : barcelona : -march=barcelona ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : bdver1 : -march=bdver1 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : bdver2 : -march=bdver2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : bdver3 : -march=bdver3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : bdver4 : -march=bdver4 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : btver1 : -march=btver1 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : btver2 : -march=btver2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : znver1 : -march=znver1 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : znver2 : -march=znver2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : winchip-c6 : -march=winchip-c6 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : winchip2 : -march=winchip2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : c3 : -march=c3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : c3-2 : -march=c3-2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : c7 : -march=c7 ;
-##
-cpu-flags gcc OPTIONS : x86 : atom : -march=atom ;
-# Sparc
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : v7 : -mcpu=v7 : default ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : cypress : -mcpu=cypress ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : v8 : -mcpu=v8 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : supersparc : -mcpu=supersparc ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : sparclite : -mcpu=sparclite ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : hypersparc : -mcpu=hypersparc ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : sparclite86x : -mcpu=sparclite86x ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : f930 : -mcpu=f930 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : f934 : -mcpu=f934 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : sparclet : -mcpu=sparclet ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : tsc701 : -mcpu=tsc701 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : v9 : -mcpu=v9 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : ultrasparc : -mcpu=ultrasparc ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : sparc : ultrasparc3 : -mcpu=ultrasparc3 ;
-# RS/6000 & PowerPC
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 403 : -mcpu=403 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 505 : -mcpu=505 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 601 : -mcpu=601 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 602 : -mcpu=602 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 603 : -mcpu=603 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 603e : -mcpu=603e ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 604 : -mcpu=604 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 604e : -mcpu=604e ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 620 : -mcpu=620 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 630 : -mcpu=630 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 740 : -mcpu=740 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 7400 : -mcpu=7400 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 7450 : -mcpu=7450 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 750 : -mcpu=750 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 801 : -mcpu=801 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 821 : -mcpu=821 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 823 : -mcpu=823 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 860 : -mcpu=860 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 970 : -mcpu=970 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : 8540 : -mcpu=8540 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : power : -mcpu=power ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : power2 : -mcpu=power2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : power3 : -mcpu=power3 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : power4 : -mcpu=power4 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : power5 : -mcpu=power5 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : powerpc : -mcpu=powerpc ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : powerpc64 : -mcpu=powerpc64 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : rios : -mcpu=rios ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : rios1 : -mcpu=rios1 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : rios2 : -mcpu=rios2 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : rsc : -mcpu=rsc ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : power : rs64a : -mcpu=rs64 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : s390x : z196 : -march=z196 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : s390x : zEC12 : -march=zEC12 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : s390x : z13 : -march=z13 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : s390x : z14 : -march=z14 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : s390x : z15 : -march=z15 ;
-# ARM
-cpu-flags gcc OPTIONS : arm : cortex-a9+vfpv3 : -mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : arm : cortex-a53 : -mcpu=cortex-a53 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : arm : cortex-r5 : -mcpu=cortex-r5 ;
-cpu-flags gcc OPTIONS : arm : cortex-r5+vfpv3-d16 : -mcpu=cortex-r5 -mfpu=vfpv3-d16 -mfloat-abi=hard ;
-# AIX variant of RS/6000 & PowerPC
-toolset.flags gcc AROPTIONS <address-model>64/<target-os>aix : "-X64" ;
